**数据报告 (Data Report)**

报告生成时间: 2025-04-16 12:37:03

输出文件夹名称: Clay Loam

**1) storage\_parameters & Boundary\_select 参数:**

|  |  |
| --- | --- |
| **参数名** | **参数值** |
| is\_mon\_dec | 1 |
| rho | 997.04 |
| g | 9.81 |
| pi\_val | 3.14159 |
| eta0 | 0.00089 |
| lambda\_p | 1.88679e-08 |
| delta\_min | 1.25e-10 |
| epsion\_min | 0.01 |
| cap\_dry | -3162.28 |
| tau | 0.5 |
|  |  |
| **para\_low** | [ 0.01 1.1 0.001 0.0001 4e-21 0.01 ] |
| **para\_up** | [ 100 11 10 1 6e-20 100 ] |

**2) phys.flow 各字段信息:**

|  |  |
| --- | --- |
| **字段名** | **值** |
| Ks | 1.12152777777778e-06 |
| theta\_s | 0.5 |
| alpha | 0.645800979036471 |
| n | 1.21392099741533 |
| theta\_r | 4.94276771754623 |
| m1 | 0.50990175882298 |
| Hamker | 5.99001721026976e-20 |
| alpha1 | 11.3353859997077 |
| psi\_dry | 162164.572748091 |
| thickness\_max | 2.57088404646979e-08 |
| specfic\_sec | 128.172971584966 |
| KC\_Ks | 2.97893237622993e-11 |
| d32 | 178718.191449637 |
| d60\_d10 | 426.419571607371 |
| d50 | 0.562338170635508 |
| Tuller\_area | 727381.05367874 |