**数据报告 (Data Report)**

报告生成时间: 2025-04-16 17:58:22

输出文件夹名称: Poederlee\_loamy\_sand

**1) storage\_parameters & Boundary\_select 参数:**

|  |  |
| --- | --- |
| **参数名** | **参数值** |
| is\_mon\_dec | 1 |
| rho | 997.04 |
| g | 9.81 |
| pi\_val | 3.14159 |
| eta0 | 0.00089 |
| lambda\_p | 1.88679e-08 |
| delta\_min | 1.25e-10 |
| epsion\_min | 0.01 |
| cap\_dry | -3162.28 |
| tau | 0.5 |
|  |  |
| **para\_low** | [ 0.01 1.1 0.001 0.0001 4e-21 0.01 ] |
| **para\_up** | [ 100 11 10 1 6e-20 100 ] |

**2) phys.flow 各字段信息:**

|  |  |
| --- | --- |
| **字段名** | **值** |
| Ks | 2.79050925925926e-05 |
| theta\_s | 0.42 |
| alpha | 2.92585459331413 |
| n | 1.54079355651555 |
| theta\_r | 1.2441997431646 |
| m1 | 0.653910516507732 |
| Hamker | 5.67706759727829e-20 |
| alpha1 | 15.6392322726826 |
| psi\_dry | 153692.253136816 |
| thickness\_max | 2.53164043861609e-08 |
| specfic\_sec | 32.7639929743139 |
| KC\_Ks | 2.00808356818788e-10 |
| d32 | 131724.973676014 |
| d60\_d10 | 32.1837415784703 |
| d50 | 13.3044450588972 |
| Tuller\_area | 611000.085090141 |