**数据报告 (Data Report)**

报告生成时间: 2025-04-16 11:25:11

输出文件夹名称: Aggregated\_glass\_beads\_drying

**1) storage\_parameters & Boundary\_select 参数:**

|  |  |
| --- | --- |
| **参数名** | **参数值** |
| is\_mon\_dec | 1 |
| rho | 997.04 |
| g | 9.81 |
| pi\_val | 3.14159 |
| eta0 | 0.00089 |
| lambda\_p | 1.88679e-08 |
| delta\_min | 1.25e-10 |
| epsion\_min | 0.01 |
| cap\_dry | -3162.28 |
| tau | 0.5 |
|  |  |
| **para\_low** | [ 0.01 1.1 0.001 0.0001 4e-21 0.01 ] |
| **para\_up** | [ 100 11 10 1 6e-20 100 ] |

**2) phys.flow 各字段信息:**

|  |  |
| --- | --- |
| **字段名** | **值** |
| Ks | 0.00033 |
| theta\_s | 0.609 |
| alpha | 2.33573460678551 |
| n | 7.23175763352415 |
| theta\_r | 0.248424921436883 |
| m1 | 0.81841593910089 |
| Hamker | 1.28839787506461e-20 |
| alpha1 | 6.73512265798724 |
| psi\_dry | 34880.1152993667 |
| thickness\_max | 1.64519421369366e-08 |
| specfic\_sec | 10.0666907841492 |
| KC\_Ks | 1.42694900275639e-08 |
| d32 | 110.006582128033 |
| d60\_d10 | 1.47532755603333 |
| d50 | 33.6660518064655 |
| Tuller\_area | 885950.123380705 |